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Счетчик учета электрической энергии однофазный многотарифный. Работает в 1-тарифном и 2-тарифном режимах. Это позволяет пользователю считывать: дату, время и показания, в соответствии с тарифным планом.

Снятие показаний счетчика можно двумя способами:
1. Без нажатия кнопки управления
Информация на дисплее меняется циклически через определенное время

1. С помощью кнопки управления
При нажатии на клавишу информация меняется принудительно
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Рис.1 Отображение даты на приборе
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Рис.2 Отображение времени на приборе
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Рис.3 Отображение суммы всех показаний Т(сумм)
(при отображении пиктограммы «→ кВтч» и пиктограммы «Т» в верхней части экрана)
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Рис.4 Отображение показаний по Т1 (день)
(при отображении пиктограммы «→ кВтч» и пиктограммы «Т1» в верхней части экрана)
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Рис.5 Отображение показаний по Т2 (ночь)
(при отображении пиктограммы «→ кВтч» и пиктограммы «Т2» в верхней части экрана)
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